[Discription]
Name=Spanish
File=Spanish.Lan

[Parallel]
ECP=Atención puerto paralelo en modalidad  ECP!
ECP1=La llave puede no funcionar !!!

[Kess]
Ms1=Serial no encontrado !
Ms2=Error Interno !
Ms3=Centralita no encontrada !
Ms4=Error sector modalidad de programación !
Ms5=Error en el sector de temporizaciones !

[Menu]
L1=Modo
L2=Paralelo
L3=Lengua
L4=Driver Seleccionado
L5=Nombre Archivo
L6=Len. Archivo
L7=Drivers Instalados
L8=Información Centralita
L9=Información Archivo
L10=Estado Programación
L11=Información de Progreso
L12=Estado Lectura

[Commands]
Kess=Kick
Open=Abrir
Exit=Salir
Data=Info
Off=Off
Read=Leer
Prog=Prog
Speed=Velocidad
Options=Opciones
Speed1=Min Velocidad
Speed2=Max Velocidad
Options1=Prog. Dato
Options2=Prog. Todo
Options3=Leer Datos
Options4=Leer Todo
Protect=Protección
Protect1=No Protegido
Protect2=Protegido


[Errors]
Err10=General Regect
Err11=Modo No Soportado
Err12=Sub Función No Soportada o formato no válido
Err21=Busy - Repetir petición
Err22=Condiciones No Correctas
Err23=Espere! Rutina No Completa
Err31=Petición Fuera de rango
Err33=Acceso de seguridad denegado
Err34=Acceso de seguridad permitido
Err35=Llave no válida
Err36=Excedido número de intentos
Err37=Tiempo de espera requerido no expirado
Err40=Descarga no permitida
Err41=Tipo de descarga impropia
Err42=No puede descargarse la dirección requerida
Err43=No puede descargarse el número de bytes requeridos
Err44=Preparado para descargar
Err50=Carga no aceptada
Err51=Tipo de carga impropia
Err52=No puede cargarse la dirección requerida
Err53=No puede cargarse el número de bytes requeridos
Err54=Preparado para cargar
Err61=Salida normal con modificación datos
Err62=Salida normal sin modificación datos
Err63=Salida anormal con modificación datos
Err64=Salida anormal sin modificación datos
Err71=Transferencia suspendida
Err72=Transferencia abortada
Err73=Transferido bloque completo
Err74=Dirección ilegal en el bloque
Err75=Byte ilegal de cómputo en el bloque de transferencia
Err76=Tipo ilegal en el bloque de transferencia
Err77=Error de Checksum del Bloque de datos
Err78=Mensaje bloque de transferencia recibido correctamente
Err79=Duración del byte de cómputo del bloque de transferencia, incorrecto
Err80=Fuera tiempo de transmisión
Err81=Fuera tiempo de recepción
Err82=Programación en curso...
Err83=Información no disponible


[Message]
Ms1=Puerto paralelo no activo!
Ms2=Error Interno Kess
Ms3=Iniciación en Curso! Atención!!!
Ms4=Atención información de la Centralita!
Ms5=Información Completada
Ms6=No Información
Ms7=Acceso de seguridad
Ms8=Descarga dato
Ms9=Borrado de la flash en curso ..
Ms10=Flash Borrada
Ms11=Imposible borrar la Flash
Ms12=Error de descarga Dato
Ms13=Programación Completa
Ms14=Gira La llave en su posición Off Para Continuar ..
Ms15=Espera 1 Segundo
Ms16=Petición Dato En Curso
Ms17=Cambiar a Alta Velocidad
Ms18=Control Checksum En Curso..
Ms19=Flash Checksum Ok..
Ms20=Error Flash Checksum.
Ms21=Lectura Flash En Curso..
Ms22=Error Lectura Flash
Ms23=Flash Correctamente Leída
Ms24=Control Flash
Ms25=Error Borrado Flash, Reintentar ???.
Ms26=Error Borrado
Ms27=Error Programación Dato, Reintentar ???.
Ms28=Error Programazión

[Warnings]
W1=Atención
W2=Atención Archivos No iguales!!!... Continuar La Programación?...

[NoRead]
Nr1=Error Lectura
Nr2=Protección ECU Activo.
Nr3=Lectura No Permitida.